Załącznik nr 2 - Przedmiar robót
ZAŁĄCZNIK NR 2
PRZEDMIAR ROBÓT
Nazwa inwestycji: 
remont instalacji elektrycznej wewnętrznej, wymiana zasilania przewodów aluminiowych na miedziane, wymiana opraw oświetleniowych oraz przystosowanie instalacji do zasilania mieszkań prądem 3-fazowym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, klatki I, II i III przy ul. G. Bruna 22 w WarszawieAdres inwestycji: ul. G. Bruna 22 w Warszawie
Inwestor: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Batory”, ul. G. Bruna 32, 02-594 Warszawa
Branża: elektryczna
Data opracowania przedmiaru źródłowego: październik 2025 r.
Uwaga: niniejszy przedmiar nie zawiera cen jednostkowych. Wykonawca powinien sporządzić kosztorys ofertowy na podstawie poniższych pozycji.
	Lp.
	Podstawa
	Opis robót
	j.m.
	Ilość

	1
	KNR-W 4-03 1133-07
	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych
	kpl.
	72,000

	2
	KNR-W 4-03 1129-03
	Demontaż tablic licznikowych
	szt.
	102,000

	3
	KNR-W 4-03 1142-04
	Demontaż kotew tablic licznikowych na podłożu betonowym
	szt.
	306,000

	4
	KNR-W 4-03 1145-08
	Demontaż drzwiczek wnękowych o powierzchni do 1,0 m2 mocowanych śrubami rozpierającymi na podłożu betonowym
	szt.
	30,000

	5
	KNR 4-03 1120-09
	Demontaż obudów typu „S” z tworzyw sztucznych z odłączeniem przewodów o przekroju do 10 mm2
	szt.
	30,000

	6
	KNR-W 4-03 1149-01
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy
	szt.
	102,000

	7
	KNR-W 4-03 1124-01
	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot
	szt.
	38,000

	8
	KNR-W 4-01 0706-01
	Wykonanie tynków zwykłych kat. III w miejscach po zdemontowanych wyłącznikach o powierzchni 1 miejsca do 0,10 m2 na ścianach
	szt.
	38,000

	9
	KNR-W 4-03 0904-01
	Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców
	szt.
	408,000

	10
	KNR 4-01 0211-06
	Rozkucie istniejących wnęk w ścianach z betonu żwirowego w celu obsadzenia nowych drzwiczek tablic TPL
	m2
	6,000

	11
	KNR 5-08 0404-03
	Montaż obudów tablic TPL - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - obudowa ZELP + teletechn.
	szt.
	30,000

	12
	KNR-W 4-01 0707-05
	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami
	m
	230,000

	13
	KNR-W 5-08 0404-07
	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - zabezpieczenia przedlicznikowe RVS 2x12
	szt.
	30,000

	14
	KNR-W 5-08 0407-01
	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S303 D25
	szt.
	102,000

	15
	KNR-W 5-08 0109-06
	Rury winidurowe karbowane giętkie układane w TPL, średnica do 23 mm, RSV 23/25
	m
	30,000

	16
	KNR 5-14 0516-04
	Układanie przewodów 6,0 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach - LgY 6
	m
	306,000

	17
	KNR 5-14 0504-07
	Montaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej czynnej i biernej na prąd znamionowy do 30 A
	szt.
	102,000

	18
	KNR 4-03 0901-03
	Podłączenie przewodów pojedynczych do 6 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby
	podłącz.
	612,000

	19
	KNNR 5 1207-03
	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
	m
	550,000

	20
	KNNR 5 0205-04
	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - NHXH 3x1,5
	m
	370,000

	21
	KNNR 5 0205-04
	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - NHXH 4x1,5
	m
	190,000

	22
	KNR 4-01 0705-08
	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi
	m
	550,000

	23
	KNR-W 4-03 1010-15
	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0,50 dm3 w podłożu betonowym pod puszki instalacyjne
	szt.
	108,000

	24
	KNNR 5 0302-06
	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr. do 80 mm o 4 wylotach - puszka fi80 + osprzęt
	szt.
	108,000

	25
	KNR-W 4-01 0707-03
	Wykonanie tynków uzupełniających po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp.
	szt.
	108,000

	26
	KNNR 5 1209-1101
	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu
	otw.
	32,000

	27
	KNNR 5 1209-1001
	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu
	otw.
	104,000

	28
	KNR 4-01 0706-01
	Wykonanie tynku zwykłego kat. III w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0,10 m2
	szt.
	136,000

	29
	KNR-W 5-08 0502-09
	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie, mocowane na kołkach kotwiących
	kpl.
	75,000

	30
	KNR-W 5-08 0504-03
	Montaż opraw oświetleniowych LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu - oprawa LED 24W
	kpl.
	42,000

	31
	KNR-W 5-08 0504-03
	Montaż opraw oświetleniowych LED awaryjno-sieciowych - oprawa LED awaryjno-sieciowa 24W/3h
	kpl.
	30,000

	32
	KNR-W 5-08 0504-03
	Montaż opraw oświetleniowych LED zewnętrznych przykręcanych, końcowych - oprawa LED 18W z czujnikiem ruchu i zmierzchowym, IP54
	kpl.
	3,000

	33
	KNNR 5 1301-01
	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	pomiar
	114,000

	34
	KNR 13-21 0301-03
	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku
	kpl.pom.
	30,000

	35
	Kalkulacja zakładowa
	Wykonanie projektu powykonawczego i jego uzgodnienie z Innogy
	kpl.
	1,000

	36
	KNR 4-01 0108-15
	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km
	m3
	2,000

	37
	KNR 4-01 0108-16
	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km, krotność 30
	m3
	2,000
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